

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **[1. Котломоечная машина МПК 65-65: изменение конструкции](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=0557defd02&e=6a73c3ab85" \t "_blank)**  Уважаемые партнеры и клиенты,  Сообщаем Вам, что в конструкцию котломоечных машин типа [**МПК 65-65**](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=687f1c73ea&e=6a73c3ab85) внесены изменения, начиная с серийного номера согласно таблице:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Код** | **Наименование** | **Серийный №** | | 710000008418 | Машина котломоечная [**МПК 65-65**](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=7b44166530&e=6a73c3ab85), камера 650х780х650 мм, 4 программы мойки, 2 дозатора (моющий, ополаскивающий), насос мойки, насос ополаскивания | **с 435** | | 710000008419 | Машина котломоечная [**МПК 65-65**](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=c2276fdf97&e=6a73c3ab85) **(со съемными держателями №20 - 1 шт, №40 - 1 шт, №65 - 1 шт и сеткой для мойки легких предметов)** камера 650х780х650 мм, 4 программы мойки, 2 дозатора (моющий, ополаскивающий), насос мойки, насос ополаскивания | **227** **с 260** |   В конструкции котломоечных машин типа [**МПК 65-65**](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=fc4a29e17e&e=6a73c3ab85) произошли следующие изменения: | | |
| **1. Изменен принцип контроля воды в ванне**: вместо электродов в ванне установлена воздушная камера | | | |
| **Старый код** | **Наименование** | **Новый код** | **Наименование** |
| 120000005613 | Гайка x3 | 120000007112 | Гайка М8 нерж ГОСТ 5915-70 |
| 120000003300 | Электрод x3 | 120000007117 | Шайба плоская нерж. d=8мм |
| 120000005693 | Втулка x3 | 720000011058 | Кольцо 37 1111058 (8x2) |
| 120000020233 | Кольцо 740 100 3040 x3 | 120000027404 | Штуцер |
| 120000025451 | Гайка x3 | 720000011058 | Кольцо 37 1111058 (8x2) |
|  |  | 720000030226 | Воздушная камера h75 |
|  |  | 720000011719 | Трубка для воздушной камеры d=2,5/5мм l=1,4м |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Установлен модернизированный контроллер 38ПКА-01 с датчиком давления** | | | | |
| 120000061137 | Контроллер 38 ПКА-01 | 720000061138 | Контроллер 38 ПКА-01 **с датчиком давления** | [https://proxy.imgsmail.ru/?email=tppchrorg%40mail.ru&e=1555156686&h=cmqSwcTEiVNkis7H9fp0AA&url171=YWJhdC5ydS9uZXRjYXRfZmlsZXMvdXNlcmZpbGVzL2RhdGNoaWtfZGF2bGVuaXlhLmpwZw~~&is_https=0](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=27c6d25a8d&e=6a73c3ab85) Плата индикации модернизированного контроллера 38ПКА-01 (вид сзади) |
| **ВНИМАНИЕ:** **Модернизированный контроллер 38ПКА-01 можно установить во все ранее выпущенные машины**. Габаритно-установочные размеры платы индикации и релейной платы контроллера, разъемные соединения для подключения цепей управления контроллера остались неизменными. | | | | |
| **3. Для повышения качества мойки увеличен объем ванны с 50 до 80 литров** | | | | |
|  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Изменены места подвода воды, выходов сливного шланга и сетевого кабеля** | |
| **Старая конструкция** | **Новая конструкция** |
| [https://proxy.imgsmail.ru/?email=tppchrorg%40mail.ru&e=1555156686&h=a9cyADfVbpFSKjs2Roi9hQ&url171=YWJhdC5ydS9uZXRjYXRfZmlsZXMvdXNlcmZpbGVzL3N0YXJheWFfa29uc3RydWt0c2l5YS5qcGc~&is_https=0](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=8f7d6e7281&e=6a73c3ab85) | [https://proxy.imgsmail.ru/?email=tppchrorg%40mail.ru&e=1555156686&h=7fhvq3radjtdsXRWJFvqiQ&url171=YWJhdC5ydS9uZXRjYXRfZmlsZXMvdXNlcmZpbGVzL25vdmF5YV9rb25zdHJ1a3RzaXlhLmpwZw~~&is_https=0](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=cd3dcf3fe3&e=6a73c3ab85) |

**5. Изменено размещение узлов внутри машины:**  
  
- насос моющий установлен под углом к основанию машины (**вода стекает самотеком в ванну**)  
- **для облегчения чистки**бойлер установлен с уклоном  
- **для удобства обслуживания**ТЭНы ванны вынесены на переднюю стенку ванны  
-**для удобства обслуживания** насосы-дозаторы смещены под панель управления

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид спереди** | | |
| [https://proxy.imgsmail.ru/?email=tppchrorg%40mail.ru&e=1555156686&h=m4z-Ejb-9e9wO642ezW6EA&url171=YWJhdC5ydS9uZXRjYXRfZmlsZXMvdXNlcmZpbGVzL3ZpZF9zcGVyZWRpX3N0YXIuanBn&is_https=0](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=8a0c804425&e=6a73c3ab85) | [https://proxy.imgsmail.ru/?email=tppchrorg%40mail.ru&e=1555156686&h=gWpzoE9lVeorSZZ-OUvQcg&url171=YWJhdC5ydS9uZXRjYXRfZmlsZXMvdXNlcmZpbGVzL3ZpZF9zcGVyZWRpX25vdi5qcGc~&is_https=0](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=ed3340f1ab&e=6a73c3ab85) |
| 1  щит монтажный 2  насос-дозатор ополаскивающего средства 3  насос-дозатор моющего средства 4  насос ополаскивающий 5  бойлер | 1  щит монтажный 2  ТЭНы ванны 3  насос-дозатор ополаскивающего средства 4  насос-дозатор моющего средства 5  бойлер | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид справа** | |
| [https://proxy.imgsmail.ru/?email=tppchrorg%40mail.ru&e=1555156686&h=Oh5uKyNHJBzVLu9Yvtmrng&url171=YWJhdC5ydS9uZXRjYXRfZmlsZXMvdXNlcmZpbGVzL3ZpZF9zcHJhdmFfc3Rhci5qcGc~&is_https=0](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=495091a386&e=6a73c3ab85) | [https://proxy.imgsmail.ru/?email=tppchrorg%40mail.ru&e=1555156686&h=zkRw-bzC3n3bGQag5Lt7lw&url171=YWJhdC5ydS9uZXRjYXRfZmlsZXMvdXNlcmZpbGVzL3ZpZF9zcHJhdmFfbm92LmpwZw~~&is_https=0](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=96a416514b&e=6a73c3ab85) |
| 1  насосы-дозаторы 2  электроды контроля уровня воды в ванне 3  бойлер 4  насос моющий | 1  кожух платы индикации 2  воздушная камера 3  бойлер (с уклоном) 4  насос моющий |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид сзади** | |
| [https://proxy.imgsmail.ru/?email=tppchrorg%40mail.ru&e=1555156686&h=mMhw7YmRGLEIqVxQ9mInIg&url171=YWJhdC5ydS9uZXRjYXRfZmlsZXMvdXNlcmZpbGVzL3ZpZF9zemFkaV9zdGFyLmpwZw~~&is_https=0](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=6438409f7b&e=6a73c3ab85) | [https://proxy.imgsmail.ru/?email=tppchrorg%40mail.ru&e=1555156686&h=D0_UbUijQT-Lj5PtkN_IiQ&url171=YWJhdC5ydS9uZXRjYXRfZmlsZXMvdXNlcmZpbGVzL3ZpZF9zemFkaV9ub3YuanBn&is_https=0](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=8e946b83d6&e=6a73c3ab85) |
| 1  бойлер 2  плата индикации контроллера 3  насос ополаскивающий 4  гайка (слив воды с насоса) 5  насос моющий | 1  бойлер 2  плата индикации контроллера 3  насос моющий 4  насос ополаскивающий |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6. В связи с новой компоновкой увеличена ширина машины на 20 см** с изменением габаритных размеров упаковки также на 20 см | | | |
| **Старая конструкция** | | **Новая конструкция** | |
| Длина, мм **Ширина, мм** Высота, мм | 835 **1000** 1950 | Длина, мм **Ширина, мм** Высота, мм | 835 **1020** 1950 |
| **7. Изменена электрическая принципиальная схема машины** | | | |
| [https://proxy.imgsmail.ru/?email=tppchrorg%40mail.ru&e=1555156686&h=T7pX8ikEpcFRdXpbEWOOvQ&url171=YWJhdC5ydS9uZXRjYXRfZmlsZXMvdXNlcmZpbGVzL1NoZW1hLmpwZw~~&is_https=0](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=bfd85657c8&e=6a73c3ab85) | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ** | | | |
| **Позиция** | **Код** | **Наименование** | **Кол-во, шт** |
| А1 | 120000061137 | Контроллер 38ПКА-01 | 1 |
| А2 | 120000060095 | Ограничитель ОПН-113 | 1 |
| ВК1 | 120000061203 | Термопреобразователь ТС1763ХК-32-1000 | 1 |
| BK2 | 720000060800 | Термопреобразователь ТС1763ХК-60-800 | 1 |
| C1 | поставляется с М3 | Конденсатор 10мкФ/450В | 1 |
| EK1, ЕК2 | 120000060750 | ТЭН В3-245 А 8,5/9,0 Р 230 | 2 |
| KM1, KM2 | 120000006011 | Контактор NC1-3210 | 2 |
| KM3, KM4 | 120000060719 | Контактор NC1-1810 | 2 |
| KM5 | 120000006011 | Контактор NC1-3210 | 1 |
| M1 | 120000025554 | Дозатор G202/A1 моющий | 1 |
| M2 | 120000026069 | Дозатор G82B/A1 VNR ополаскивающий | 1 |
| M3 | 120000060508 | Насос R71 T5PRSM | 1 |
| M4 | 120000026149 | Насос эл. OLIMPIA MEC80 T300DX | 1 |
| QF1 | 720000131295 | Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 3А | 1 |
| SK1, SK2 | 120000061005 | Термовыключатель 55.13539.040 | 2 |
| SK3 | 120000019963 | Терморегулятор ТК24-03-1-100+/-3% | 1 |
| SF1 | 900000000080 | Датчик герконовый ARTOL-4014 | 1 |
| YA1 | 120000060576 | Клапан электромагнитный V18 | 1 |
| X1 | 120000002166 | Колодка 45.73739009 | 1 |
| Х2 | 120000002181 | Колодка 45.73739011 | 1 |
| Х3 | 120000002166 | Колодка 45.73739009 | 1 |
| Х4 | 120000002181 | Колодка 45.73739011 | 1 |
| Х5 | 890000026510 | Шнур питания 5х4,0 | 1 |

**ВНИМАНИЕ**: Внешний вид котломоечной машины типа [**МПК 65-65**](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=1da06b1be4&e=6a73c3ab85), панель управления и органы управления на ней, а также элементы защит от разных видов опасностей не изменились.  
  
Обращаем Ваше внимание, что цены на вышеуказанные позиции остались прежними. Актуальный прайс-лист на весь ассортимент оборудования Abat Вы всегда можете найти на нашем сайте в разделе **ПРАЙС-ЛИСТ**.  
  
При заказе котломоечной машины типа [**МПК -65-65**](https://abat.us12.list-manage.com/track/click?u=b51d9a62af064b3120886c1e5&id=3efaef2751&e=6a73c3ab85) и комплектующих к ней просим учитывать вышеуказанную информацию.